|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **fixture** | **mode** | **channel** | **Address** |
| **Selecon LUI flood 1** | dimmer | 91,92,93,94,95,96 | Chan 91-37  Chan 92-38  Chan 93-39  Chan 94-40  Chan 95-41  Chan 96-42 |
| **Etc source 4 36deg** | dimmer | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Chan 1–57  Chan 2-58  Chan 3-59  Chan 4-60  Chan 5-61  Chan 6-62  Chan 7-65  Chan 8-66  Chan 9-67  Chan 10-68  Chan 11-69  Chan 12-70 |
| **Martin rush par 2 ct zoom** | Martin rush par 2 ct RGBW Zoom 9 channel | 69,68,67,66,65,64,63,62,61 | Chan 69–332-340  Chan 68–323-331  Chan 67–314-322  Chan 66–305-313  Chan 65–296-304  Chan 64–287-295  Chan 63–278-286  Chan 62–269-277  Chan 61–260-268 |
| **Etc source 4 led2ls Cyclight** | ETC Source 4 LED S2 Lustr CYC | 84,83,82,81 | Chan 84–226-240  Chan 83–211-225  Chan 82–196-210  Chan 81–181-195 |
| **Robe robin dl4f wash** | Robe robin dl4f wash mode 1 CMY | 104,103,102,101 | Chan 101–350-378  Chan 102–379-407  Chan 103–408-436  Chan 104–437-465 |
| **Martin mac encore performance CLD** | Martin mac encore performance CLD | 111,112 | Chan 111-75-112  Chan 112-113-150 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Colour palette** | **red** | **green** | **Blue** |
| **1** | 18.752% | 9.308% | 100.000% |
| **2** | 100.000% | 100.000% | 100.000% |
| **3** | 100.000% | 3.061% | 2.392% |
| **4** | 46.243% | 53.618% | 100.000% |
| **5** | 32.664% | 39.899% | 100.000% |
| **6** | 28.887% | 71.673% | 100.000% |
| **7** | 100.000% | 18.263% | 85.465% |
| **8** | 54.051% | 2.347% | 100.000% |
| **9** | 30.56% | 12.129% | 100.000% |
| **10** | 6.453% | 0.719% | 100.000% |
| **11** | 8.394% | 32.838% | 100.00% |
| **12** | 100.000% | 71.116% | 25.271% |
| **13** | 100.000% | 52.836% | 62.181% |
| **14** | 23.052% | 1.099% | 90.8% |
| **15** | 100.000% | 24.508% | 16.927% |
| **16** | 4.591% | 100.000% | 19.654% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Intensity palette number** | Intensity |
| **1** | 25% |
| **2** | 50% |
| **3** | 75% |
| **4** | 80% |
| **5** | Full |
| **6** | 10% |
| **7** | 20% |
| **8** | 30% |
| **9** | 40% |
| **10** | 60% |
| **11** | 70% |
| **12** | 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Group number** | label |
| **1** | Movers |
| **2** | Robe robin dl4fs |
| **3** | Martin Mac encore |
| **4** | Floods |
| **5** | Rush par |
| **6** | Cyc lights |
| **7** | Source 4s |
| **8** | Front light (Chan 1 thru 6) |
| **9** | Booms |
| **10** | Back light (Chan 7 thru 12) |
| **11** | House lights |
| **12** | Pendants |
| **13** | stage |
| **14** | Front of house |
| **15** | Stage movers |
| **16** | FOH movers |